一般情况下，是用充气针在轮子上对应的气嘴扭紧，这时候会听到“吱”的一声，是轮子里的空间和外面的大气已对接，将自动充气。当按压后觉得饱满，这时候轮子里的空间和外面的大气是一致的了，则可以扭出充气针，也是最适合飞行的状态。

如果充气后还是觉得不够饱满，需要的话可以用充气工具对轮子进行充气，但是一般情况下是不建议的，因为充的太饱满的话，飞机降落时与大地的摩擦会使飞机跳动颠簸。（充气时不可太过于饱满，小心轮子容易爆）
